|  |
| --- |
| **2. pielikums** Iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2020/53) Nolikumam |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS** iepirkuma **“Specializētās tehnikas iebūve pārvietojamās laboratorijās (mikroautobusos)”** (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2020/53) |

1. **daļa: Mikroautobusa kravas telpas aprīkošana ar mikroklimata iekārtu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p. k.** | **Tehniskās prasības[[1]](#footnote-1)** | **Pretendenta piedāvājums**  *(pretendents[[2]](#footnote-2)* *aizpilda katru aili)* |
| *1* | *2* | *3* |
|  | **Kravas telpas aprīkošana ar mikroklimata iekārtu.** |  |
|  | * 1. Ierīces izmēri:      1. Dziļums: ne vairāk kā 790 mm      2. Augstums: ne vairāk kā 230 mm      3. Platums: ne vairāk kā 570 mm      4. Svars: ne vairāk kā 35 kg   2. Barošana:      1. Jauda: ne mazāk kā 220 V      2. Ienākošā frekvence: ne mazāk kā 50 Hz      3. Iekārta automātiski pārslēdzas no automašīnas benzīna ģeneratora uz ārējo barošanas avotu vai otrādāk      4. Manuāli iespējams pārslēgt iekārtu uz barošanu no UPS   3. Enerģijas patēriņš:      1. Dzesēšanas režīms: no 900 līdz 1000 W      2. Siltuma sūknis: no 1400 līdz 1500 W   4. Dzesēšana, sildīšana:      1. Dzesēšanas jauda: 2200 W(7500 BTU/h) vai jaudīgāks      2. Sildīšanas jauda: 1200 W vai jaudīgāks   5. Papildus prasības:      1. Elektriskais termostats      2. Vadības pults      3. Dzesēšanas funkcija      4. Sildīšanas funkcija      5. Gaisa plūsmu var regulēt individuāli uz augšu vai uz leju, pa kreisi vai pa labi      6. Iekārta uzstādāma mikroautobusam uz jumta      7. Iekārtai apkārt ir uzstādīts drošības karkass   *References modelis: “DOMETIC FRESHJET 2200”* |  |
|  | Pirms pasūtīto darbu izpildes uzsākšanas, Pretendentam 10 dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai tehniskā un vizuālā risinājuma projektu, obligāti norādot piedāvātā risinājuma kopējo svaru. |  |
| **3.** | Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas visi iepirkuma daļu uzvarētāji tiks aicināti uz kopīgu apspriedi, lai vienotos par darbu izpildes secību. |  |
| **4.** | Darbu izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendārās dienas no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža (t.sk. tehniskā un vizuālā risināja projekta saskaņošanas), bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 17. decembrim |  |
| **5.** | Pretendents 10 (desmit) dienu laikā no defekta akta sastādīšanas dienas bez papildus samaksas novērsīs atklātos defektus. |  |
| **6.** | Garantijas termiņš: ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. | *(Pretendents norāda veiktā pakalpojuma garantijas termiņu (mēnešos))* |
| **7.** | Pakalpojuma izpildes laikā transportlīdzeklis atradīsies slēgtā apsargājamā teritorijā. |  |
| **8.** | Pakalpojumu izpildes vieta: (adrese) | *(Pretendents norāda precīzu adresi)* |

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats un paraksts[[3]](#footnote-3):

(paraksts)[[4]](#footnote-4) (paraksta atšifrējums)

2020. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

1. *Visās tehniskās specifikācijas pozīcijās, kurās ir norādīta atsauce uz konkrētiem standartiem, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu standartu.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Aizpildot Tehnisko piedāvājumu, Pretendents norāda detalizētu informāciju par piedāvāto Preci - nosaukumu, aprakstu, ražotāju, konkrētus preces parametrus, raksturlielumus vai ieraksta “NODROŠINĀSIM” vai “APSTIPRINU” Tehniskās specifikācijas punktos, kur nav nepieciešams norādīt konkrētus raksturlielumus, lai komisija spētu objektīvi pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Nolikuma prasībām.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu patiesumu un gatavību nodrošināt Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”* [↑](#footnote-ref-4)